**ANNEXE C :MÉTRÉ RÉCAPITULATIF**

**“RÉNOVATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE D'ELOUGES CENTRE RUE DU COMMERCE À 7370 DOUR”**

| **Référence** | **Description** | **Type** | **Unité** | **Q** | **PU en chiffres HTVA** | **Total HTVA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Entreprise / chantier | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Introduction / généralités | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sécurité et santé | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1 | Prescriptions générales en matière de sécurité | PM | PM | PM | PM | PM |
| 02.1 | Obligations de l'entreprise | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.11 | Visite préalable du chantier | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.15 | Normes de référence | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.2 | Organisation du chantier | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.21 | Direction et coordination de chantier | PM | PM | PM | PM | PM |
| 02.21.1 | Planning des travaux | PM | PM | PM | PM | PM |
| 02.21.2 | Direction du chantier et contrôle | PM | PM | PM | PM | PM |
| 02.21.5 | Contrôle et essais | PM | PM | PM | PM | PM |
| 02.24 | Particularités de chantier | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.25.2c | Confinement des zones de chantier | PM | PM | PM | PM | PM |
| 02.3 | Etat des lieux | PM | PM | PM | PM | PM |
| 04 | Installation de chantier | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02 | Raccordements provisoires | PM | PM | PM | PM | PM |
| 04.31.5a | Ordre et propreté | PM | PM | PM | PM | PM |
| 04.45 | Clôtures / barrières provisoires | PM | PM | PM | PM | PM |
| 04.52 | Baraquements de chantier | PM | PM | PM | PM | PM |
| 06 | Travaux de stabilisation et de déconstruction | PM | PM | PM | PM | PM |
| 06.01 | Démolition toiture | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.03.04 | Couvertures en ardoises | QP | m² | 400 |  |  |
| 06.03.05 | Démolition/éléments de toiture - Boiseries en recherche | QP | m² | 120 |  |  |
| 07 | Déchets: Prévention, tri sélectif sur chantier, stockage, transport et traitement des déchets | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Evacuation des déchets | PM | PM | PM | PM | PM |
| 08 | Equipements permanents de sécurité et de protection | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.1 | Echafaudage | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 21.83.2 | Ragréages de zones de maçonneries délabrées avec remplacement partiel de matériaux (démontage + remontage + remplacement partiel) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.83.2c | Ragréages de zones de maçonneries en pierres naturelles délabrées avec remplacement de matériaux | QP | m³ | 0,50 |  |  |
| 3 | Travaux de toiture | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Eléments de structure et de support de toiture - rénovation | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.83.1 | Eléments de structures en bois - rénovation | QP | m² | 120 |  |  |
| 32 | Etanchéisation et isolation | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | Etanchéisation aux matières liquides | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.11 | Sous-toitures souples | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.11.1b | Sous-toitures en membrane de polypropylène (PP) | QP | m² | 400 |  |  |
| 34 | Couverture de toiture - Etanchéité | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 | Couverture | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.12 | Couvertures en ardoises et bardeaux | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.12.1 | Ardoises naturelles et en fibres-ciment | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.12.1b | Ardoises en fibres-ciment | QP | m² | 400 |  |  |
| 35 | Ouvrages de raccords et finitions | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1 | Raccords de toiture | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.11 | Faîtage | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.11.2 | Faîtage en ardoises ou en bardeaux | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.11.2b | Faîtage en ardoises de fibre-ciment | QP | mct | 20 |  |  |
| 35.12 | Arêtiers | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.12.2 | Arêtiers en ardoises ou en bardeaux | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.12.2b | Arêtiers en ardoises de fibre-ciment | QP | mct | 40 |  |  |
| 35.14 | Raccords de rive | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.14.2 | Raccords de rive par éléments rigides | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.14.2b | Profilés de rive de toiture en zinc | QP | mct | 40 |  |  |
| 35.15 | Solins et bandes de raccords | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.15.1a | Solins en zinc | QP | mct | 75 |  |  |
| 37.22 | Crochets d'ancrage | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.22.1 | Crochets d'ancrage | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.22.1a | Crochets d'ancrage en toiture | QP | pièce | 25 |  |  |
| 75.25.2 | Mise à la terre - Installation de paratonnerre | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.25.2a | Mise à la terre - Installation de paratonnerre | QF | FFT | 1 |  |  |
| 100 | Autres travaux |  |  |  |  |  |
| 100.01 | Autres travaux - Somme réservée | QP | Euros/somme réservée | 5000 | 1,00 | 5.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total HTVA :** |  |
| **TVA 21% :** |  |
| **Total TVAC :** |  |

|  |
| --- |
| *Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 4 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.* |
| Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ......................................................Nom et prénom : .................................................................... |